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                                        HELYSZÍNI FELMÉRÉSI JEGYZŐKÖNYV
Felvéve:

Budapest, III. Szilke u. 8. III. 8. szám alatti önkormányzati tulajdonú bérleményben.
Tárgy:

Lakásbérlemény műszaki állapotának felmérése   
 Megállapítás: 
A felújítandó lakás egy 10 emeletes panel épület III. emeletén található. Az épületben nem történt energetikai korszerűsítés. A bérlemény 1+2 1/2 szoba, konyha, fürdőszoba, lakóelőtér, gardrób és WC helyiségekből áll, összkomfortos, erkélyes.   

A külső homlokzati nyílászárók még az eredeti fa szerkezetek.  

A lakás 56 m2 alapterületű. É-D-i tájolású.  
Az épület közmű ellátottsága: víz-csatorna, gáz, elektromos áram, távfűtés + használati melegvíz.  
Elvégzendő munkák:

Festés:


összes helyiség tisztasági festése 

Mázolás:
beltéri nyílászárók, gáz és fűtés csövek, szerelőfalak, radiátorok, gardróbszekrények,
Asztalos és egyéb
munka:
bejárati ajtó cseréje biztonsági ajtóra
fa szerkezetű külső homlokzati nyílászárók cseréje pvc
hőszigetelt szerkezetekre, résszellőzővel, és a konyha ablak aereco gázszellőzővel ellátva.
                                           WC-ben lévő szerelőfalba 2 db nagyméretű szervízajtó 
                                           beépítése  
                                           beltéri ajtókon kilincsek cseréje

                                           konyhabútor felújítása, igény szerinti cseréje

Kőműves és 
burkoló munka:
szobákban padlószőnyeg bontását követően laminált parketta lerakása. 
                                          fürdőszobában oldalfal és aljzat vízszigetelése
                                          a lakóelőtérben, gardróbban fürdőszobában és WC-ben és a konyhában hideg aljzatburkolat lerakása, 

                                          konyhában és fürdőben új hideg oldalfalburkolat készítése                                                                                     
Berendezési tárgyak:

melegvíz ellátó berendezés:
központi

főzőkészülék:

           gáztűzhely cseréje szabványos bekötéssel 
mosogató+csaptelep          :
csere
mosdó+csaptelep               :      csere, sarokcsapok cseréje, fix bekötésű mosógép
                                                     töltő-ürítő szelep kiépítése
Kád+lefolyó                         :       csere
WC csésze + öblítő 
berendezés, ülésdeszka:  
 csere 
fűtőberendezés és 
tartozékai:
megfelelő 

szellőzők:
tisztítása 

beépített bútorok:

           konyhabútor felújítása, igény szerinti cseréje
                                                      gardrób szekrények felújítása
elektromos berendezések, 
szerelvények:
elektromos hálózat és kaputelefon felülvizsgálata, szükség szerinti javítása, dugaljak, kapcsolók, lámpák cseréje, pótlása, kismegszakító cseréje. 
A villany és gázszerelést csak szerelésre jogosult szakember végezheti. A szerelés 

szakszerűségéről kivitelezői nyilatkozatot kérünk. A lakás elektromos hálózatáról biztonságtechnikai felülvizsgálati jegyzőkönyvet kell készíttetni.
A lakásban 4 db vízóra van.

A lakásbérleti díjba történő beszámítás összege:      2.860.000.-Ft

· gáztűzhely csere szabványos szereléssel
· bejárati ajtó cseréje biztonsági ajtóra 
· fa szerkezetű külső homl. nyílászárók cseréje / 4 db ablak+1 db kétszárnyú erkélyajtó /
· elektromos hálózat felülvizsgálata, szükség szerinti javítása, szerelvények cseréje, kismegszakítótábla cseréje, biztonságtechnikai felülvizsgálati jegyzőkönyv készíttetése
· vízszerelési munka, sarokszelepek cseréje, fix bekötésű mosógép töltő-ürítőszelep szerelése
· szerelőfalba 2 db nagyméretű szervízajtó beépítése

· fürdőszoba vízszigetelése
                                                                                                                GE.
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