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                                        HELYSZÍNI FELMÉRÉSI JEGYZŐKÖNYV
Felvéve:

Budapest, III. Margitliget u. 3. VIII. 87. szám alatti önkormányzati tulajdonú bérleményben.
 Kelt     :       2026.07.31. 
Tárgy   :

Lakásbérlemény műszaki állapotának felmérése   
 Megállapítás: 
A felújítandó lakás Békásmegyer nyugati oldalán, egy 15 emeletes panel épület VIII. emeletén található. Az épületben az energetikai korszerűsítés csak részben történt meg.  A bérlemény 1,5 szoba, előszoba, fürdőszoba, gardrób, konyha, kamra és loggia helyiségekből áll, összkomfortos, 52 m2 alapterületű. Sötét konyhás. A szobák K-i tájolásúak. Elhanyagolt műszaki állapotú.  A felmérés időpontjában a lakás bútorozott és a volt bérlő holmijával zsúfolt. 
A külső homlokzati nyílászárók ki vannak cserélve, hőszigetelt PVC szerkezetekre, azonban az üveg betörése miatt üvegezés szükséges.
Az épület közmű ellátottsága: víz-csatorna, elektromos áram, távfűtés + használati melegvíz. Az épületbe a gáz nincs bevezetve.

Elvégzendő munkák:

Festés:


összes helyiség tisztasági festése 

Mázolás:
beltéri ajtók, csövek, szerelőfalak, radiátorok, 
Asztalos és egyéb
munka:
bejárati ajtó cseréje biztonsági ajtóra
                                          beltéri ajtó pótlása, meglévők illesztése, kilincsek cseréje

                                          villanytűzhely alá dobogó készítése, hogy a konyhabútorral egymagasságba legyen.   
                                           konyhabútor felújítása, igény szerinti cseréje
Kőműves és 
burkoló munka:
szobákba laminált parketta lerakása,                                          
                                           előszobába, konyhába, gardróbba, fürdőszobába hideg aljzatburkolat lerakása,  

                                           konyhába és fürdőszobába új hideg oldalfal burkolat készítése 
                                           szerelőfalba nagyméretű szervízajtók beépítése                                         
Berendezési tárgyak:

melegvíz ellátó berendezés:
központi

főzőkészülék:

           villanytűzhely csere 
mosogató+csaptelep         :
 csere  
mosdó+csaptelep              :
 csere + fix mosógép csatlakozó töltő ürítő szelep                                    kiépítése, sarokcsapok cseréje
Kád                                      :
csere+ kádszegély készítése 
WC csésze + öblítő 
berendezés, ülésdeszka:  
 csere 
víz-csatorna hálózat           :       átvizsgálása, javítása
fűtőberendezés és 
tartozékai                            :        megfelelő
 

szellőzők:
tisztításuk 

beépített bútorok:

           konyhabútor felújítása, igény szerinti cseréje
elektromos berendezések, 
szerelvények:
elektromos hálózat felülvizsgálata, szükség szerinti javítása, szerelvények, lámpák pótlása, cseréje, kaputelefon felülvizsgálata, kismegszakító tábla megfelelő.
                                          Érintésvédelmi jegyzőkönyv készíttetése, és kivitelezői nyilatkozat szükséges.
A villanyszerelést csak szerelésre jogosult szakember végezheti. A szerelés 

szakszerűségéről kivitelezői nyilatkozatot kérünk.

A lakásban 4 db vízóra van. 
A lakásbérleti díjba történő beszámítás összege:      1.450.000. -Ft

· bejárati ajtó cseréje biztonsági ajtóra
· külső homlokzati nyílászáró üvegezése

· beltéri ajtó pótlása
· villanytűzhely csere szabványos bekötéssel
· elektromos hálózat felülvizsgálata, javítása, dugaljak, kapcsolók, lámpák cseréje, ill. pótlása, kaputelefon felülvizsgálat, érintésvédelmi jegyzőkönyv készíttetése, kivitelezői nyilatkozat beszerzése.
· sarokcsapok cseréje, fix mosógép csatlakozó töltő-ürítő kiépítése
                                                                                                                                              GE.
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